Lublin, dnia 14 kwietnia 2021 r.

IGM-ZP.272.1.4.2021.AW1

**Wykonawcy**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) w związku z zapytaniem wykonawcy w postępowaniu na wykonanie zadania pn. **Zakup i dostawa wyposażenia pracowni gastronomicznej dla szkół Powiatu Lubelskiego w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12. 4 Kształcenie zawodowe”,** uprzejmie informuję:

**Pytania dotyczą: załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, część I.**

**Pyt. 1.** Zwracamy sie z zapytaniem o uzupełnienie w cz1 poz. 2.3.4 - okapy

o szczegółowe rys. techniczne.

Nie ma wyszczególnionych wymiarów pod rozmieszczenie króćców przyłączeniowych fi 250 mm podanych kolejno w ilościach 3/4/4 szt.

Również nie ma podanego miejsca umiejscowienia wentylatora (czy centralnie na wyjściu, czy poniżej wyjścia, itd?).

Bez tych informacji poprawne wykonanie ww. okapów i by je poprawnie połączyć z instalacją jest niemożliwe.

**Odp. 1.** Zamawiający informuje w zakresie:

poz. 2

* Króciec przyłączeniowy 3 szt. x fi 250 mm rozmieszczony symetrycznie po szerokości okapu
* Wentylator kanałowy wk fi 250 x 1 szt - montaż przy wejściu do komina wentylacyjnego, podłączenie z okapem za pomocą rury spiro ocynkowanej oraz dodatkowych elementów montażowych - stal ocynkowana -  np. kolanka / redukcje / trójniki;

poz. 3

* Króciec przyłączeniowy 4 szt. x fi 250 mm rozmieszczony symetrycznie po szerokości i głębokości  okapu
* Wentylator kanałowy wk fi 250 x 1 szt.montaż przy wejściu do komina wentylacyjnego, podłączenie z okapem za pomocą rury spiro ocynkowanej oraz dodatkowych elementów montażowych - stal ocynkowana -  np. kolanka / redukcje / trójniki;

Poz. 4

* Króciec przyłączeniowy 4 szt. x fi 250 mm rozmieszczony symetrycznie po szerokości i głębokości  okapu
* Wentylator kanałowy wk fi 250 x 1 szt. montaż przy wejściu do komina wentylacyjnego, podłączenie z okapem za pomocą rury spiro ocynkowanej oraz dodatkowych elementów montażowych - stal ocynkowana -  np. kolanka / redukcje / trójniki.

W związku z powyższym ulegają zmianie:

**Rozdział 14 SWZ – Składanie i otwarcie ofert**:

* 1. Termin składania ofert: do dnia 20 kwietnia 2021 r. do godziny 10:30,
  2. Termin otwarcia ofert: do dnia 20 kwietnia 2021 r. do godziny 11:00.

**Rozdział 15 – Termin związania ofertą**:

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19 maja 2021 r.

Wicestarosta Lubelski

/.............../ Andrzej Chrząstowski