SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SAMOCHODU

CZ. 2 - Dostawa nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej nazwa projektu „Cztery kółka dla Domu Dziecka” w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”.
Parametry techniczne pojazdu	Wymagane przez zamawiającego	Spełnia/nie spełnia*
*   wpisać właściwe
** wpisać parametry	
1	2	3	
 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU  
Samochód fabrycznie nowy ( podać model i markę)	 -	**	
Rok produkcji	2022 r.		
Rodzaj i moc silnika	Silnik wysokoprężny, turbodoładowany moc min. 140 KM	**	
Przednie światła przeciwmgielne	tak		
Komputer pokładowy	tak		
Długość całkowita pojazdu	minimum 5300 mm		
Rozstaw osi
	minimum 3200 mm	**	
Skrzynia biegów
	minimum 6 biegów i wsteczny	**	
Ilość miejsc	min. 9 miejsc w kabinie (kierowca + 8 pasażerów)		
Homologacja uprawniająca 
 do przewozu osób niepełnosprawnych.	tak		
Napęd na koła przednie	tak		
Niezależne zawieszenie przednie i tylne	tak		
Norma emisji spalin zgodnie z normą EURO 6	tak		
Emisja dwutlenku węgla ( CO2)
 	nie więcej niż 200g/km	**	
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym łączonym w litrach/ 100 km 	nie więcej niż 8 l/100 km	**	
Przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich	tak		
Zabudowa specjalna  	szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego, komplet pasów do mocowania wózka, pas biodrowy zabezpieczający osoby niepełnosprawne w wózku inwalidzkim		
Najazdy aluminiowe składane z bieżnią przeciwpoślizgową	tak		
 Fotel kierowcy	możliwość regulacji przesuwu oraz pochylenia siedziska z co najmniej jednym podłokietnikiem		
Regulacja kierownicy	minimalnie w dwóch płaszczyznach		
Poduszka powietrzna	poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji		
Drzwi boczne	drzwi boczne przesuwne z prawej strony		
Drzwi tylne	drzwi z szybą ogrzewaną , spryskiwaczem i wycieraczkami		
Siedzenia w drugim i trzecim rzędzie	siedzenia w drugim i trzecim rzędzie z możliwością demontażu		
Pasy bezpieczeństwa przy wszystkich siedzeniach	tak		
Układ kierowniczy wspomagany	tak		
ABS	tak		
ESP	tak		
System zabezpieczenia utraty przyczepności kół	tak		
Hamulce tarczowe	tak		
Autoalarm	tak		
Immobiliser	tak		
Centralny zamek 	tak		
Możliwość sterowania zamkiem i autoalarmem za pomocą pilota	tak		
Boczne lusterka	elektrycznie regulowane 		
Boczne szyby przednie	elektrycznie sterowane		
Zagłówki	z regulacją wysokości		
Koło zapasowe pełnowymiarowe	tak		
Radio stereo 	tak		
Głośniki	tak		
Czujniki parkowania	minimalnie na tył pojazdu		
Przeszklenie pojazdu	szyby termoizolacyjne i atermiczne		
Przyciemniane fabrycznie szyby	tak		
Siedzenia z tapicerką materiałową	tak		
Wyłożenie ścian bocznych wraz z sufitem w przestrzeni pasażerskiej	tak		
Ogrzewania przestrzeni pasażerskiej 	tak		
Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy oraz podnośnik	tak		
Hak holowniczy	tak		
Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu informujące o przewozie osób niepełnosprawnych	tak		
Gwarancja mechaniczna na pojazd min. 24 miesiące bez limitu kilometrów		**	

•	kolumna nr 3 wypełnia Wykonawca
•	w kolumnie nr 3 w formie spełnia/nie spełnia wpisać właściwe
** w miejscach wskazanych wpisać parametry oferowanego samochodu